OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM – stavebný úrad

    976 44  Mýto pod Ďumbierom 64
____________________________________________________________________

Číslo:UR-306/25,Ca                                        V Mýte pod Ďumbierom, dňa:01.09.2025
Ev. č.: 2/25
1) Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou.
2) EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

3) Obec Bystrá, starosta obce

Verejná  vyhláška

Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby:

16843 – Mýto pod Ďumbierom – Úprava NN siete

Stavebný objekt: SO 26-Optické vedenie podzemné

     Obec Mýto pod Ďumbierom, príslušný určený stavebný úrad podľa  § 119, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,  na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

takto
                                                              rozhodol:

   podľa §-u 37,stavebného zákona a podľa  §-u 39,39a, stavebného zákona vydáva toto 

               územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby:

16843 – Mýto pod Ďumbierom – Úprava NN siete

Stavebný objekt: SO 26-Optické vedenie podzemné

pre navrhovateľa : 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina ,v.z. Kinet s.r.o., Divianky nad Nitricou 201, 972 25 v.z. EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,
a pozemky:
KÚ: Mýto pod Ďumbierom:
KNC: 950/1 (E-KN 24887/1), 356/2 (10606/3, 25105/22), 950/9, 365/2, 933/17, 933/16, 933/3, 933/19, 933/18, 1076/19, 1076/18, 1076/17, 1076/2, 1205/1 (E-KN 24881/2), 1205/2, 1051/87, 931/8, 1051/39,1205/1 (E-KN 10447, [image: image1.jpg]24881/1),1051/130,



 1051/131 1051/55(E-KN 24881/1), 1051/126, 1205/15(E-KN 24881/1), 1051/1 (E-KN 24881/1), 1205/10(E-KN 24881/1), 1205/9(E-KN 24881/1), 1067/36(E-KN 24881/1), 1067/31, 1067/27, 1059/83(E-KN 24881/1), 1059/58, 1059/80, 1059/32, 1059/59,1059/7, 1206/7, 1066/59,1066/11, 1066/81, 1066/77, 1066/49, 1066/66(E-KN 10179/1), 1066/67, 1066/101, 1059/1, 1059/70, 1059/3, 1207/1 (E-KN 10277/1, 24887/7), 1061/3(E-KN 24887/6, 10278/1), 1061/6, 1214(E-KN 135/5), 1205/16

KÚ: Bystrá:
KNC: 385, 387/1, 387/2, 164(E-KN 130, 129), 166/2, 518, 349/3, 166/1 (117, 116/2 ), 166/4, 166/5, 167/7(EKN 157/1), 166/8,
určuje za stavebné pozemky a umiestňuje  na nich  stavbu:

16843 – Mýto pod Ďumbierom – Úprava NN siete

Stavebný objekt: SO 26-Optické vedenie podzemné

  Podľa §-u 39,39a, stavebného zákona  a §-u 4 vyhlášky MŽP SR číslo:453/2000 Z.z.,stavebný úrad na umiestnenie stavby  a na obsah projektovej dokumentácie  určuje tieto podmienky a požiadavky:
Podmienky 1.) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica:
- Pri podzemnom uložení optického vedenia v rámci pozemku v správe nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k parcele KN-E č. 3-135/3, k. ú. Mýto pod Ďumbierom v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej Bystrici písomnú informáciu o výške jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena. Zároveň súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby.

- Investor predloží na SVP, š. p. najneskôr pri preberacom konaní jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného optického vedenia v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (priečny profil, situácia) v rámci pozemku v správe SVP, š. p.

- Počas vykonávania stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnej nádrží, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

- K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s uložením optického vedenia v rámci pozemku v správe SVP, š. p. žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p. ( juraj.schon@svp.sk , mobil: 0903 601 835).
Podmienky 2.) Slovenská správa ciest, Banská Bystrica:
1. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/72 (systém musí ostať nenarušený a funkčný). Súčasne nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/72, k znečisťovaniu povrchu cesty, dopravného značenia a dopravných zariadení.

2. Križovanie cesty I/72 realizovať kolmo na os cesty riadeným podvrtom - pretlačením chráničky a zatiahnutím vedenia do nej, pričom vrchná hrana chráničky umiestnenej do telesa cesty musí byť v min.hĺbke 1,50 m o nivelety vozovky cesty I/72.
3. Umiestnenie montážnych jám pri križovaní cesty I/72 riadeným podvrtom musí byť mimo cestného telesa, vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa, tým je myslená bližšia hrana montážnej jamy (štartovacia a montážna cieľová jama). Upozorňujeme, že do telesa cesty patrí aj odvodňovacie zariadenie (cestná priekopa, alebo cestný svah).

4. V prípade havárie pri realizácii riadeného podvŕtania v styku s cestným telesom cesty I/72 kontaktovať pracovníka našej organizácie Mgr.Juraja Vlčeka (mobil 0903 406 272) a ním určené podmienky pre technické riešenie dodržať.

5. Zemné práce musia byť navrhnuté a realizované v súlade s STN 73 3050 Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/72 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

6. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadných vzniknutých vád na ceste I/72 z dôvodu nekvalitne vykonaných prác v dotyku s cestou I/72 a to v trvaní 60 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty I/72.

7. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/72.

8. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/72 uviesť úsek terénu kde sa vykonávali práce do pôvodného stavu.

9. V prípade modernizačných úprav cesty I/72 sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady práce súvisiace s úpravou vedenia, prípadne jeho bezodkladné odstránenie, ktoré by bránilo týmto modernizačným úpravám.

10. Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/72 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme siete, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/72 bežným spôsobom.

11. PD stavby je potrebné predložiť na posúdenie príslušnému cestnému správnemu orgánu, ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

12. Po zrealizovaní križovania cesty I/72 vyzvať Mgr.Juraja Vlčeka (mobil 0903 406 272) ku kontrole na mieste, následne predmetné úseky cesty I/72 zápisnične odovzdať. Pri zápisničnom odovzdaní stavebník predloží porealizačné geodetické zameranie vedenia, z dôvodu určenia presnej polohy vedenia v styku s cestným telesom cesty I/72.

13. V zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov podlieha križovanie cesty I/72 vydaniu povolenia na zvláštne užívanie cesty I/72. O vydanie povolenia je potrebné požiadať vecne a miestne príslušný cestný správny orgán.

14. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/72 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

15. Na činnosť v ochrannom pásme cesty I/72 (50m od osi cesty) je podľa § 11 cestného zákona potrebné povolenie výnimky. O vydanie povolenia výnimky je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.

16. K udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/72 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

17. V prípade, že nejde o stavbu s uplatnením zákonného vecného bremena v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektrických komunikáciách musí stavebník podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. V spojení s uvedeným je potrebné pred začatím územného konania uzatvoriť s našou organizáciu právny vzťah - formou nájomnej zmluvy, na stavbou dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve a správe SSC. SSC si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť, resp. doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

Podmienky 3.) Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica:

- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon&quot;) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov .podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833.

Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podmienky 4.) Okresný úrad OSŽP, útvar ŠOPaK Brezno:

1.V prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo krovín je investor povinný požiadať o vydanie SÚHLASU na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody, ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. v spojenom konaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia (v nadväznosti na ustanovenia § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny), je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy, t.j. v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

2.Pre zriadenie staveniska používať pozemky navrhnuté na zástavbu.

3.Výkopovú zeminu použiť na opätovné terénne úpravy dotknutých parciel.

4.Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine.

5.Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

6.Pri stavebných prácach používať stroje, len \ dobrom stavebno - technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

7.Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v PD a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

8.Narušenie pôdneho krytu, presuny zemín a pohyb mechanizmox predstavuje potenciálny zdroj šírenia inváznych rastlín. Požadujeme, aby bolo v rámci monitoringu stavby navrhnuté trojročné obdobie sledovania inváznych druhov rastlín, a v prípade

pozitívneho výskytu zabezpečené ich odstraňovanie na náklady investora. Ak sa takéto rastliny - najmä pohánkovec japonský (Fallopia japonica), vyskytnú na dotknutom pozemku počas zemných prác, je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšireniu inváznych druhov rastlín. V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č. 150 2019 Z.Z o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych ncpôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych ncpôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákono\ v znení neskorších predpisov vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ak sa na pozemkoch nachádzajú a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

10.Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

11.Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na odbornú organizáciu, Správu Národného parku Nízke Tatry, so sídlom Lichardova 129&#39;52, 976 13 Slovenská Ľupča a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

Záujmové územie je súčasťou územia s druhým stupňom ochrany prírody, ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry (S-NAPANT), katastrálne územie obce Mýto pod Ďumbierom, extravilán, extravilán (mimo zastavaného územia, v zastavanom území) obce. V predmetnej lokalite nie sú prítomné osobitne chránené časti prírody, ani chránené územia patriace do sústavy NATURA 2000. Rovnako sa pozemok nachádza mimo chráneného vtáčieho územia.
Podmienky 5.) Okresný úrad OSŽP, útvar ŠVS Brezno:

1./ Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.
2./ Počas stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami, t. j. dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.

3./ Pri realizácii stavby podľa PS dodržať ochranné pásma vodovodu, kanalizácie a kanalizácie s prípojkami podľa STN 75 5401, STN 73 6701 a ON 75 5411.

4 ./ Práce vykonávané na pobrežných pozemkoch vodných tokoch a vo vodných tokoch, podliehajú vydaniu súhlasu podľa §27 vodného zákona v znení neskorších predpisov, o ktorý je potrebné požiadať tunajšiu štátnu vodnú správu ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a stanovisko správcu dotknutého vodného toku.

Podmienky 6.) Slovak Telekom a.s., Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK orostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk , 0902719521

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných

vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

• Všeobecné podmienky ochrany SEK

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Podmienky 7.) Obec Bystrá, Bystrá:
-nakoľko je na parcelu KN-C 164 vydané právoplatné územné rozhodnutie pre plánované

bytové jednotky, žiadame, aby pri realizácií stavby nedošlo ku križovaniu parcely KN-C 164,

ale aby bola sieť vedená hranicou pozemku, tak ako je uvedené v situácií, ktorá je súčasťou

verejnej vyhlášky,

- začatie prác žiadame včas oznámiť Obecnému úradu v Bystrej.

V konaní  neboli uplatnená námietky ani pripomienky účastníkov konania.

TECHNICKÝ POPIS STAVBY:
Z existujúceho podperného bodu typu JB 9 6 v obci Mýto pod Ďumbierom sa vyvedie nové optické podzemné vedenie, ktorým sa prepojí obec Mýto pod Ďumbierom z obcou Bystrá. Obci Bystrá sa optický kábel ukončí na existujúcom podpernom bode typu JB 9 6 pri ceste 1. triedy č.72. V trase nového optického vedenia sa osadia nové optické rozvádzače v počte 14ks. Nove optické rozvádzače sa umiestnia pri existujúcich a plánovaných skriniach(SW 12547) PR1S. Nové optické vedenie bude uložené v optickej chráničke HDPE 40 32, v trase nového optického vedenia sa uloží multirúra ktorá bude slúžiť pre napájanie nových odberných miest optického internetu. Pri existujúcich VN podperných bodoch, na ktorých sú umiestené diaľkovo ovládané UO (417 uv 6,417 uv 7), budú umiestené optické rozvádzače lak aby bolo možné tieto DOU pripojiť na optickú sieť. V trase optickej chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne v blízkosti IS ručne. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu.
Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti.
ODÔVODNENIE:
   Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skutočnosti:

   -podaný návrh, projektová dokumentácia, oznámenie konania, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

   Úvahy pri hodnotení dôkazov: 

  Zo stavbou nebolo začaté. Predložený návrh bol podaný  a doplnený v súlade s §-om 3 Vyhlášky MŽP SR č.:453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Rozhodnutia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia dotknutých, správcov sietí technického vybavenia nie sú zamietavé. Ich podmienky a požiadavky boli zahrnuté do tohto rozhodnutia.

   Použitie správnej úvahy pri použití právnych predpisov,na základe ktorých sa rozhodovalo: 

   Územné konanie bolo začaté na návrh účastníka. K návrhu bola doložená projektová dokumentácia  ustanovená vykonávacím predpisom. V návrhu sa uviedol zoznam  

právnickych osôb a fyzických osôb,ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania. Uvedené je v súlade s ustanovením §-u 35 stavebného zákona(ďalej len SZ),pre začatie územného konania. Stavený úrad oznámil začatie územného konania a z konania spísal zápisnicu. Súčasne upozornil účastníkov ,že svoje námietky a pripomienky  môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne.

   Dotknuté orgány  boli upovedomené jednotlivo.   Ich stanoviská nie sú zamietavé a u tých  ktorý neoznámili  svoje stanovisko k navrhovanej stavbe ,predpokladá sa ,že so stavbou 
z hľadiska  ním sledovaných záujmov súhlasia. Uvedené je v súlade s §-om 36 SZ.  Podkladom na vydanie  územného rozhodnutia sú územné plány obcí zón. Obec mýto  má schválený územný plán a stavba je  s ním v súlade. Obec Bystrá nemá územný plán.   

    V konaní stavebný úrad zabezpečil súlad dotknutých orgánov   a ich vzájomný súlad. Uvedené je v súlade s §-om 37 stavebného zákona. Podľa §-u 39 a 39a a 39b stavený úrad vydal toto územné  rozhodnutie .
   Vyrovnanie sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia:

V konaní ku dňu rozhodnutia  neboli  uplatnené námietky účastníkov konania a k podkladom rozhodnutia sa nevyjadrili.

   Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE: 

   Podľa § 53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní má účastník konania právo podať odvolanie   proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia  na Obec Mýto pod Ďumbierom, stavebný úrad. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom  konaní.    

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na jej webovom sídle a na CUET po dobu 15 dní.

                                             

       

           Ing. Roman Švantner
                                                                                                starosta obce

Vyvesené na  úradnej tabuli Obce Mýto pod Ďumbierom   
                                      

na CUET a na svojom webovom sídle                                                                      

dňa:   2.9.2025                                                                                                                                                                  

podpis  pracovníka:                                                                                                                     

pečiatka obce:                                                                   

Zvesené z úradnej tabuli Obce Mýto pod Ďumbierom                                    

Z CUET a zo svojho webového sídla                                                                      

dňa: 19.9.2025                                                                                                                                                                      

podpis  pracovníka:                                                                                                                     

pečiatka obce:                                                                  

Vyvesené na  úradnej tabuli Obce Bystrá  
                                      

na CUET a na svojom webovom sídle                                                                      

dňa:                                                                                                                                                                       

podpis  pracovníka:                                                                                                                     

pečiatka obce:                                                                   

Zvesené z úradnej tabuli Obce Bystrá                                    

Z CUET a zo svojho webového sídla                                                                      

dňa:                                                                                                                                                                       

podpis  pracovníka:                                                                                                                     

pečiatka obce:                                                                  
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